*Zał. nr 1 do Formularza ofertowego*

*Szczegółowy opis pojazdu*

………………………………………….

*Pieczęć Wykonawcy*

**SZCZEGÓŁOWY OPIS POJAZDU**

**Samochód osobowy marki ………………………………………………. typ …………….………………………….………….,**

**model ……………………………….……………………………………………… rok produkcji …………………………………….**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 samochodów osobowych jednakowej marki i typu do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. B dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. Pojazdy muszą spełniać warunki techniczne obowiązujące na terenie RP oraz wymagania prawne do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B. Samochody osobowe muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2022 lub 2023 roku, kompletne, wolne od wad prawnych, fizycznych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz sprawne technicznie.
2. Pojazdy wykorzystywane będą również do przeprowadzania szkoleń realizowanych przez Zamawiającego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane warunki techniczne i wyposażenie oraz pozostałe wymagania**  **dotyczące każdego z zamawianych pojazdów** | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA**  UZUPEŁNIA OFERENT |
| 1. | Samochód osobowy kategorii M1 typu hatchback, 5 – drzwiowy (czworo drzwi + pokrywa bagażnika otwierana razem z tylną szybą). |  |
| 2. | Nadwozie pojazdu 5 miejscowe – pojazd zarejestrowany na 5 osób. |  |
| 3. | Fabryczny kolor nadwozia uzgodniony przez Strony. |  |
| 4. | Dopuszczalna masa całkowita nieprzekraczającą 3,5 t. |  |
| 5. | Długość pojazdu – powyżej 3900 mm i poniżej 4200 mm.  (W POLU PO PRAWEJ STRONIE WPISAĆ DŁUGOŚĆ POJAZDU W mm) | ………… mm |
| 6. | Pojazd musi osiągać prędkość co najmniej 100 km/h. |  |
| 7. | Pojazd musi być wyposażony w:  - dodatkowy pedał hamulca roboczego – po stronie pasażera (egzaminatora), który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym,  - dodatkowy pedał sprzęgła – po stronie pasażera (egzaminatora),  - dodatkowe lusterka zewnętrzne uchylne: lewe i prawe, umożliwiające obserwację boku pojazdu  i drogi (z niezbędną dla bezpieczeństwa ruchu widocznością do tyłu) z pozycji egzaminatora (prawy fotel),  - dodatkowe lusterko wewnętrzne, umożliwiające obserwację drogi przez tylną szybę pojazdu z pozycji egzaminatora (prawy fotel),  - ogrzewaną tylną szybę z zamontowaną wycieraczką i spryskiwaczem,  - apteczkę doraźnej pomocy spełniającą co najmniej wymogi normy DIN 13164,  - ogumione, pełnowymiarowe koło zapasowe,  - tablicę „L” zamontowaną na dachu pojazdu za pomocą podstawy magnetycznej, zabudowaną i podświetlaną światłem LED - zasilaną z instalacji elektrycznej pojazdu (podłączenie tablicy „L” poprzez szybkozłącze musi zapewniać łatwe włączanie i wyłączanie podświetlenia),  - folię / podkład przezroczysty, na którym na dachu pojazdu będzie mocowana tablica „L” – wymiar folii / podkładu musi być większy niż mocowanie magnetyczne tablicy „L”. |  |
| 8. | Silnik spalinowy o zapłonie iskrowym o mocy co najmniej 60 kW, spełniający wymagania normy spalin min. EURO 6.  (W POLU PO PRAWEJ STRONIE WPISAĆ MOC SILNIKA W kW) | …………… kW |
| 9. | Rodzaj paliwa: - benzyna bezołowiowa 95. |  |
| 10. | Skrzynia biegów: - manualna, - co najmniej pięć (5) biegów w jeździe do przodu. |  |
| 11. | Pojazd bez funkcji START / STOP lub z funkcją START / STOP – jeżeli istnieje możliwość jej wyłączania. |  |
| 12. | Lewostronny układ kierowniczy ze wspomaganiem układu kierowniczego. |  |
| 13. | Koło kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach:  - przód – tył,  - góra – dół. |  |
| 14. | Hamulec postojowy (ręczny) mechaniczny – zaciągany i zwalniany dźwignią. |  |
| 15. | Obrotomierz. |  |
| 16. | Tablica wskaźników - możliwość obserwacji wskazań prędkościomierza i obrotomierza z miejsca pasażera (egzaminatora). |  |
| 17. | Informacje podawane na wyświetlaczu tablicy wskaźników w języku polskim. |  |
| 18. | Światła do jazdy dziennej. |  |
| 19. | Fotel kierowcy z regulacją:  - przód – tył,  - góra – dół,  - kąta pochylania oparcia. |  |
| 20. | Fotel pasażera (egzaminatora) z przodu z regulacją:  - przód – tył,  - kąta pochylania oparcia. |  |
| 21. | Przednie i tylne zagłówki z możliwością regulacji. |  |
| 22. | Sterowane elektrycznie i podgrzewane zewnętrzne lusterka wsteczne (lewe i prawe). |  |
| 23. | Sterowane elektrycznie (podnoszone i opuszczane) szyby przednie po stronie kierowcy i pasażera. |  |
| 24. | Centralny zamek wszystkich drzwi ze zdalnym sterowaniem z kluczyka. |  |
| 25. | Klimatyzacja manualna lub automatyczna. |  |
| 26. | 6 poduszek powietrznych:  – czołowe dla kierowcy i pasażera,  - boczne dla kierowcy i pasażera,  - boczne kurtyny powietrzne. |  |
| 27. | Dopuszcza się wyposażenie samochodu w:  - czujniki parkowania,  - tylną kamerę cofania,  - lusterka automatycznie opuszczające się podczas cofania,  - system wspomagania ruszania pod górę – w przypadku jeżeli system ten nie uruchamia się po zaciągnięciu albo uruchomieniu hamulca postojowego. |  |
| 28. | Pojazd powinien być wyposażony w 2 komplety nowych kół z nowymi oponami do jazdy w lecie i w zimie (jeden z kompletów zamontowany w pojeździe). |  |
| 29. | Komplet nowych dywaników wewnętrznych (gumowych), nieutrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca) – po stronie kierowcy, oraz pedałom dodatkowym (hamulca i sprzęgła ) po stronie egzaminatora. |  |
| 30. | Aktywny immobilizer. |  |

…………………………………….……………………… …………………………………….………………

*Miejscowość/ data* Podpis (y) osoby (Osób) upoważnionej (ych) do podpisania

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów)

***WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB ELEKTRONICZNYM PODPISEM OSOBISTYM.***