*Załącznik nr 2 do SIWZ*

………………………………………….

*Pieczęć Wykonawcy*

# **FORMULARZ OFERTOWY**

**Nazwa i siedziba Wykonawcy:**

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Fax………………………………………. E-mail: …………………………………………………….………………………………

NIP...............................................................................REGON.....................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr AG.2400.4.2020 o nazwie **„Dostawa pojazdu ciężarowego przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. C i C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.”** oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

1. Cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia wynosi:

netto: ………………………………..….. zł

podatek VAT ………….. % : ……………………… zł

brutto:………………………………….... zł,

słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w tym wartość wyposażenia dodatkowego, doposażenia pojazdu ciężarowego *(w związku   
z przystosowaniem pojazdu przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów)* wynosi …………………. zł brutto (słownie brutto: …………………………………………….………………………………………………………………………..)

1. Udzielam/y gwarancję na wszelkie usterki ( bez limitu kilometrów): ……………. miesięcy.

*Uwaga:*

*Okres gwarancji - waga kryterium 40% - Okres gwarancji powinien być podany w miesiącach, przy czym minimalny okres wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu krótszego   
niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 Ustawy.* Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy od maksymalnego, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny okres gwarancji,   
tj. 60 miesięcy.

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia **w terminie do 30 listopada 2020 r.**
2. Parametry techniczne i wyposażenie przedmiotu zamówienia/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane warunki techniczne i wyposażenie**  **oraz pozostałe wymagania** | | Warunki techniczne  i wyposażenie oferowanego pojazdu  **Wykonawca obowiązkowo uzupełnia wszystkie pola w kolumnie 3 - wpisując „TAK" albo „NIE" i/lub dodatkowo podając dane techniczne umożliwiające ocenę czy oferowany pojazd spełnia wymagania Zamawiającego opisane**  **w kolumnie nr 2** |
| ***1*** | ***2*** | | ***3*** |
|  | **Marka oferowanego pojazdu: ……………………………………………..**  **Model: …………………………………………………………….………………….** | |  |
| 1. | | Fabryczny kolor kabiny. |  |
| 2. | | Kabina pojazdu: - 3 miejscowa amortyzowana - pojazd rejestrowany na 3 osoby, bez przestrzeni sypialnej, - fotel kierowcy oraz fotel skrajny prawy pasażera - egzaminatora z zawieszeniem  pneumatycznym,  - środkowy fotel - bez zawieszenia pneumatycznego, - dodatkowe pokrowce na wszystkie siedzenia. |  |
| 3. | | Lewostronny układ kierowniczy ze wspomaganiem układu kierowniczego. |  |
| 4. | | Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem. |  |
| 5. | | Elektrycznie sterowane (podnoszone i opuszczane) szyby po stronie kierowcy i pasażera. |  |
| 6. | | Informacje podawane na wyświetlaczu tablicy wskaźników w języku polskim. |  |
| 7. | | Centralny zamek drzwi. |  |
| 8. | | Aktywny immobilizer. |  |
| 9. | | Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera. |  |
| 10. | | Klimatyzacja. |  |
| 11. | | Przyrząd kontrolny - cyfrowy tachograf samochodowy z legalizacją. |  |
| 12. | | Dwa gniazda zasilania (zapalniczki) w kabinie - 12V i 24V. |  |
| 13. | | W kabinie samochodu ciężarowego należy wyprowadzić trzyżyłowy przewód elektryczny (linka, giętki o przekroju żył 1,5mm2) o długości około 3 m dla zasilania rejestratora przebiegu egzaminu  o następujących parametrach: - pierwsza żyła - stałe napięcie 12 V (natężenie prądu co najmniej 3 A), - druga żyła - stałe napięcie 12 V dostępne po przekręceniu kluczyka stacyjki pojazdu (natężenie  prądu co najmniej 3 A), - trzecia żyła - masa pojazdu. |  |
| 14. | | Dodatkowe pedały hamulca i sprzęgła po stronie egzaminatora (skrajny prawy fotel). |  |
| 15. | | Komplet nowych dywaników wewnętrznych (gumowych), nieutrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca) oraz pedałom dodatkowym (hamulca i sprzęgła ) dla egzaminatora. |  |
| 16. | | Dodatkowe kontrolki:  - użycia hamulca roboczego - koloru czerwonego,  - włączenia świateł pozycyjnych - koloru pomarańczowego,  - włączenia świateł mijania - koloru zielonego,  - włączenia świateł drogowych - koloru niebieskiego,  - włączenia kierunkowskazu lewego - koloru zielonego,  - włączenia kierunkowskazu prawego - koloru zielonego.  Kontrolki umieszczone po prawej stronie deski rozdzielczej - widoczne z prawego skrajnego fotela. |  |
| 17. | | Sterowane elektrycznie i podgrzewane zewnętrzne lusterka wsteczne (lewe i prawe). |  |
| 18. | | Sterowane elektrycznie i podgrzewane zewnętrzne lusterka wsteczne szerokokątne (lewe i prawe). |  |
| 19. | | Lusterko przednie „dojazdowe" po stronie pasażera. |  |
| 20. | | Sterowane elektrycznie i podgrzewane lusterka krawężnikowe (lewe i prawe). |  |
| 21. | | Dodatkowe lusterka zewnętrzne uchylne: prawe i lewe, umożliwiające obserwację boku pojazdu  i drogi (z niezbędną dla bezpieczeństwa ruchu widocznością do tyłu) z pozycji egzaminatora (ze skrajnego prawego fotela). |  |
| 22. | | Korek wlewu paliwa zamykany na klucz. |  |
| 23. | | Silnik: - rodzaj: wysokoprężny z układem wtryskowym Common Rail, - moc: minimum 175 kW. |  |
| 24. | | Minimalna osiągana prędkość: - co najmniej 80 km/h. |  |
| 25. | | Rodzaj paliwa: - olej napędowy. |  |
| 26. | | Podgrzewany układ zasilania paliwa. |  |
| 27. | | Skrzynia biegów: - manualna, - co najmniej osiem (8) biegów w jeździe do przodu (skrzynia biegów bez półbiegów). |  |
| 28. | | Hamulec silnikowy. |  |
| 29. | | System przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny). |  |
| 30. | | System stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny). |  |
| 31. | | System kontroli trakcji (ASR lub równoważny). |  |
| 32. | | Samochód ciężarowy powinien posiadać tylko dwie osie:  - zawieszenie przedniej osi - mechaniczne;  - zawieszenie tylnej osi musi być pneumatyczne, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia. |  |
| 33. | | Średnica obręczy kół jezdnych (felgi) 17,5. |  |
| 34. | | Długość pojazdu: - 8200 mm (+/- 50 mm). |  |
| 35. | | Szerokość pojazdu: - 2550 mm. |  |
| 36. | | Dopuszczalna masa całkowita: - co najmniej 12 t. |  |
| 37. | | Rzeczywista masa całkowita: - co najmniej 10 t, ale nie więcej niż 10,5 t. |  |
| 38. | | Samochód ciężarowy musi posiadać: - skrzynię ładunkową zamkniętą, krytą plandeką o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej  jak kabina i spełniającą wymogi opisane w pkt. 39 specyfikacji, - burty boczne dla zabudowy na ramie o wysokości 400 mm, - nad burtami deski drewniane demontowane, - kłonice boczne demontowane. |  |
| 39. | | Dach zabudowy dwuspadowy, symetryczny, na całej długości zabudowy.  Wymiary zabudowy: - szerokość zabudowy 2550 mm, - wysokość zabudowy równa 2580 mm (+/- 30 mm) + 200 mm dla zachowania dwuspadowości  zabudowy (wysokość liczona od podłoża, zgodnie ze **zdjęciem 1**. |  |
| 40. | | Plandeka w kolorze do ustalenia w trakcie realizacji zamówienia z kolorowym nadrukiem obrazkowym po bokach  i z tyłu zawierającym: logo, nazwę firmy Zamawiającego, dane teleadresowe i przedmiot działalności. Nadruk zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z koncepcją Zamawiającego wg projektu, którego wykonanie obciąża Wykonawcę. |  |
| 41. | | Podłoga zabudowy - sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową o grubości min. 18mm. |  |
| 42. | | Sprzęg przyczepy (dolny zaczep) mocowany z tyłu samochodu ciężarowego musi spełniać następujące warunki: - dźwignia ręczna sprzęgu musi być łatwo dostępna, - najbardziej wystający do tyłu element sprzęgu nie może być cofnięty względem tylnego obrysu pojazdu o więcej niż 100 mm, - musi być wyposażony w kołek kontrolny, informujący o prawidłowym zamknięciu sprzęgu,  - musi umożliwiać podłączenie przyczepy będącej w posiadaniu zamawiającego (KONAR JG2),  - parametry umiejscowienia sprzęgu i dyszla przyczepy prezentowane są na **zdjęciach 3 i 4**. |  |
| 43. | | Gniazdo pneumatyczne samochodu ciężarowego WABCO Duo-Matic. |  |
| 44. | | Rozmieszczenie gniazd elektrycznych i gniazda pneumatycznego WABCO Duo-Matic powyżej sprzęgu - zapobiegające ich uszkodzeniom w przypadku nieprawidłowego wykonywanego łączenia mechanicznego samochodu z przyczepą – rozmieszczenie gniazd zgodnie  ze **zdjęciem 2** (1. gniazdo wtykowe przyczepy 24V 7-pinowe, 2. gniazdo wtykowe przyczepy 24V 7-pinowe, 3. gniazdo ABS przyczepy, 4. gniazdo pneumatyczne typu WABCO Duo -Matic). |  |
| 45 | | Wymagania dotyczące ładunku samochodu ciężarowego (dociążenia pojazdu do wymaganej rzeczywistej masy całkowitej): - płyty betonowe zamocowane w sposób wykluczający samoczynne przemieszczanie się podczas  hamowania i przyspieszania, jazdy na spadkach, wzniesieniach i zakrętach, - ładunek samochodu ciężarowego ma być rozmieszczony  w taki sposób aby nie zostały  przekroczone dopuszczalne naciski na osie określone przez producenta pojazdu. |  |
| 46. | | Światła do jazdy dziennej. |  |
| 47. | | Oznakowanie pojazdu znakami podświetlanymi „L" - 2 szt., zasilanymi z instalacji pojazdu. Włączenie podświetlania następuje automatycznie po włączeniu świateł pozycyjnych pojazdu. |  |
| 48. | | Dodatkowe światła obrysowe umieszczone na burtach po lewej i prawej stronie - wyznaczające koniec pojazdu. |  |
| 49. | | Ogumione koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane do ramy nadwozia. |  |
| 50. | | Trójkąt ostrzegawczy. |  |
| 51. | | Apteczka doraźnej pomocy spełniająca co najmniej wymogi normy DIN 13164. |  |
| 52. | | 2 kliny pod koła (zabezpieczenie przed stoczeniem). |  |
| 53. | | Podnośnik hydrauliczny 10 ton. |  |
| 54. | | Atestowana gaśnica o wadze środka gaśniczego minimum  2 kg, umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia. |  |
| 55. | | Świadectwo homologacji dla pojazdu niekompletnego i dla pojazdu skompletowanego. |  |
| 56. | | Karta pojazdu. |  |
| 57. | | Świadectwo legalizacji tachografu. |  |
| 58. | | Instrukcja obsługi/eksploatacji w języku polskim. |  |
| 59. | | Dokument gwarancyjny. |  |
| 60. | | Harmonogram przeglądów gwarancyjnych. |  |
| 61. | | Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające, że dostarczony pojazd jest odpowiednio przystosowany i oznakowany do prowadzenia nauki jazdy/przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. |  |
| 62. | | Dokument potwierdzający masę rzeczywistą pojazdu. |  |
| 63. | | Inne dokumenty konieczne do zarejestrowania pojazdu. |  |
| 64. | | Książka serwisowa. |  |
| 65. | | Dwa komplety kluczyków. |  |

1. Oświadczenia Wykonawcy:
2. Oświadczam/y, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2020 r.), kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ i w załącznikach do niej.
3. Oświadczam/y, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada homologację potwierdzoną stosownym świadectwem oraz spełnia wymagania przepisów prawa obowiązującego   
   na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego.
4. Oświadczam/y, że zaoferowany samochód ciężarowy spełnia wymagania dotyczące zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i emisji zanieczyszczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.

1. Silnik pojazdu spełnia normę EURO VI pod względem emisji tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów oraz cząstek stałych.
2. Zużycie energii: **nie więcej niż ………………………..MJ/km** - obliczone jako iloczynśredniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym miejskim / pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) i wartości energetycznej oleju napędowego.

Przy obliczeniu zużycia energii oferowanego pojazdu uwzględniono:

wartość energetyczną oleju napędowego = 36 MJ/l (podaną w załączniku   
nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych) oraz średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym miejskim /pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych).

1. Emisja dwutlenku **węgla: nie więcej niż …………………….g/km** - obliczona jako iloczyn średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym miejskim/ pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) i wartości 2,60 kg CO2 /litr oleju napędowego (na podstawie Pracy Instytutu Transportu Samochodowego nr 10483 „Opracowanie poradnika ustalania czynników energetyczno - emisyjnych w zamówieniach publicznych na zakup pojazdów drogowych”).
2. Oświadczam/y, że montaż zestawu do rejestracji przebiegu egzaminów praktycznych   
   w dostarczonym samochodzie ciężarowym nie spowoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
3. Oświadczam/y, że w okresie gwarancji zapewniamy obsługę pojazdu w autoryzowanej/ch / partnerskiej/ch stacji/ach znajdującej/ych się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego. Stacja/e serwisowa/e znajduje/ją się (należy podać dane adresowe):

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

1. Oświadczam/y, że obsługa we wskazanych przez Wykonawcę partnerskich stacjach spełnia warunki udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
2. Oświadczam/y, że w okresie gwarancji, zapewniam/y podjęcie przez wskazany/e punkt/y serwisowy/e, czynności serwisowych w czasie nie dłuższym niż **24 godziny** (dni robocze)od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki/awarii oraz nieodpłatne usunięcie wad przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia.

1. Oświadczam/y, że:
2. Oferowana cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego/ Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadzić do powstania   
   u Zamawiającego obowiązku podatkowego\* i poniżej wskazuję/my nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuję/my ich wartość bez kwoty podatku ………………………………………………………..

.................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…….

1. Zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz ze wszystkimi do niej załącznikami), przyjmuję/my warunki w nich zawarte i nie wnoszę/imy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Akceptuję/my w całości wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ   
   i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym wzorem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …………. do …………… informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Przewiduję/emy powierzenie /nie przewidujemy powierzenia *(niepotrzebne skreślić)* Podwykonawcom realizacji zamówienia\*\*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Firma (nazwa) i adres Podwykonawcy | Część (zakres) zamówienia |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców).

1. Ofertę niniejszą składam/y na ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

1. Wraz z ofertą składam/y następujące oświadczenia i dokumenty:\*\*\*
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………
6. Informacja o dostępności oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy wskazać rodzaj dokumentu i adres strony):

……………………………………………………………………………………………………………………...……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

1. Po groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty oświadczenia   
   i dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień składania ofert.
2. Oświadczam/y, że jestem/śmy / nie jestem/śmy *(niepotrzebne skreślić)* małym lub średnim przedsiębiorcą.
3. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na nw. dane kontaktowe:

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………….., Fax:…………………………………………..……..

…………………………………………………. …………………………………………….

*Data podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*

Informacja dla Wykonawcy:

\* W przypadku gdy wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania wskazanego obowiązku, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

\*\* W przypadku powierzenia realizacji zamówienia Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, która będzie realizowana przez Podwykonawcę oraz nazwy i adresu Podwykonawcy.

\*\*\* Wykonawca obowiązkowo załącza do oferty: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; dokumenty rejestrowe z których wynika uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwa; wykaz autoryzowanych i partnerskich stacji obsługi pojazdów ze wskazaniem nazw i adresów poszczególnych stacji, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego; kopie wyciągów ze świadectw homologacji oferowanych pojazdów. W przypadku wadium wnoszonego w  formie innej niż pieniężnej należy oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji) załączyć do oferty.

*UWAGA! Zamawiający prosi Wykonawców o niezszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału dokumentu wadialnego, z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany w kasie Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty.*