*Załącznik nr 2 do SIWZ*

………………………………………….

*Pieczęć Wykonawcy*

# **FORMULARZ OFERTOWY**

**Nazwa i siedziba Wykonawcy:**

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Fax………………………………………. E-mail: …………………………………………………….………………………………

NIP...............................................................................REGON.....................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr AG.2400.3.2019 o nazwie **„**Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej typu tandem przystosowanych   
do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii T dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.” oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie   
z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

1. Ceny ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia wynoszą:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj pojazdu | Nazwa, marka, model pojazdu | Cena netto pojazdu  w PLN | Cena brutto pojazdu  w PLN |
| Ciągnik rolniczy |  |  |  |
| Przyczepa rolnicza |  |  |  |
| Cena wykonania całości zamówienia | | |  |

w tym wartość wyposażenia dodatkowego, doposażenia ciągnika rolniczego (w związku   
z przystosowaniem pojazdu przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów) wynosi ………………. zł netto (słownie złotych netto: ……………………………………………………………………………………………………………..)

**Cena wykonania całości zamówienia**

**netto ……………………………….. zł,**

**podatek VAT … % ……………………. zł**

**brutto ……………………………………… zł.**

**Słownie brutto .....................................................................................................................**

1. Udzielam/y gwarancję na wszelkie usterki (bez limitu motogodzin w przypadku ciągnika rolniczego): ……………. miesięcy.

*Uwaga:*

*Okres gwarancji – waga kryterium 40% - Okres gwarancji powinien być podany w miesiącach, przy czym minimalny okres wynosi 12 miesięcy, maksymalny 24 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu krótszego   
niż 12 miesięcy oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 Ustawy.* Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy od maksymalnego, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny okres gwarancji,   
tj. 24 miesięcy.

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia **w terminie do 31 października 2019 r.**
2. Parametry techniczne i wyposażenie przedmiotu zamówienia/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane warunki techniczne i wyposażenie** | Warunki techniczne  i wyposażenie oferowanego pojazdu  **Wykonawca obowiązkowo uzupełnia wszystkie pola w kolumnie 3 - wpisując „TAK" albo „NIE" i/lub dodatkowo podając dane techniczne umożliwiające ocenę czy oferowany pojazd spełnia wymagania Zamawiającego opisane**  **w kolumnie nr 2** |
| *1* | *2* | *3* |
| **A** | **CIĄGNIK ROLNICZY, DWUOSIOWY** | Marka oferowanego pojazdu:  ………………………………………….  Model: ………………………………. |
| 1. | Silnik o zapłonie samoczynnym, co najmniej 4 - cylindrowy  o pojemności min. 4000 cm3. |  |
| 2. | Moc silnika pomiędzy 75 KM a 100 KM. |  |
| 3. | Silnik musi spełniać normę emisji Stage IIIB. |  |
| 4. | W pełni zsynchronizowana skrzynia biegów, manualna  6 stopniowa z rewersem mechanicznym o min. liczbie przełożeń 12 przód/12 tył. |  |
| 5. | Osiągana prędkość co najmniej 30 km/h. |  |
| 6. | Napęd na dwie osie, napęd przedni załączany przyciskiem  w kabinie ciągnika. |  |
| 7. | Hamulce tarczowe. |  |
| 8. | Instalacja sterowania hamulcami przyczepy pneumatyczna (jedno lub dwuobwodowa). |  |
| 9. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem, hydrostatyczny. |  |
| 10. | Błotniki kół przednich i tylnych. |  |
| 11. | Maksymalna długość ciągnika 4800 mm (długość bez TUZ-a  z przodu). |  |
| 12. | Maksymalna wysokość ciągnika 2850 mm. |  |
| 13. | Maksymalna szerokość ciągnika 2550 mm. |  |
| 14. | Kabina posiadająca fabryczną homologację na dwie osoby (kierowca + pasażer/egzaminator). |  |
| 15. | Drzwi kabiny otwierane z prawej i lewej strony. |  |
| 16. | Szyby boczne i tylna uchylne. |  |
| 17. | Ogrzewana szyba tylna i lusterka kierowcy. |  |
| 18. | Szyberdach/okno dachowe. |  |
| 19. | Amortyzowany fotel kierowcy z pasem bezpieczeństwa, regulowany w pionie i poziomie. |  |
| 20. | Siedzenie dla pasażera – egzaminatora z oparciem i z pasem bezpieczeństwa. |  |
| 21. | Kabina ogrzewana i wentylowana. |  |
| 22. | Klimatyzacja kabiny manualna lub automatyczna. |  |
| 23. | Gniazdo zapalniczki. |  |
| 24. | Spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej oraz wycieraczka tylna. |  |
| 25. | Koło kierownicy regulowane w dwóch płaszczyznach. |  |
| 26. | Lusterka wsteczne zgodne z wymaganiami rozporządzenia3). |  |
| 27. | Oświetlenie drogowe zgodne z wymaganiami rozporządzenia3). |  |
| 28. | Oświetlenie robocze (halogeny oświetlające przestrzeń  z przodu i z tyłu pojazdu). |  |
| 29. | Lampa błyskowa koloru pomarańczowego. |  |
| 30. | Korek wlewu paliwa zamykany na klucz. |  |
| 31. | Wał odbioru mocy (WOM) zależny i niezależny |  |
| 32. | Obroty tylnego WOM 540/540ECO 1/min. |  |
| 33. | Tylny trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ). |  |
| 34. | Ciągnik dodatkowo wyposażony w hydraulicznie sterowany TUZ przedni. |  |
| 35. | Wydajność pompy głównej układu hydraulicznego min.  50 l/min. |  |
| 36. | Zewnętrzny układ hydrauliczny - hydrauliczne końcówki zewnętrzne (szybkozłącza) min. 4 + 1. |  |
| 37. | Wyprowadzona jedna wolna para szybkozłącz hydraulicznych  z przodu ciągnika. |  |
| 38. | Dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym – uruchamiany  z siedzenia dla pasażera/egzaminatora. |  |
| 39. | Dodatkowe lusterka zewnętrzne lewe i prawe oraz lusterko wewnętrzne umożliwiające obserwację z siedzenia dla pasażera/egzaminatora. |  |
| 40. | Oznakowanie oświetloną tablicą „L” z przodu pojazdu. |  |
| 41. | Zestaw kontrolek (co najmniej sygnalizacja włączenia świateł mijania, drogowych i kierunkowskazów) umieszczony  w sposób widoczny z siedzenia dla pasażera/egzaminatora. |  |
| 42. | Apteczka doraźnej pomocy spełniająca co najmniej wymogi normy DIN 13164. |  |
| 43. | Atestowana gaśnica o wadze środka gaśniczego minimum  2 kg, umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia. Zabezpieczona przed przemieszczaniem się. |  |
| 44. | Trójkąt ostrzegawczy. |  |
| 45. | Zaczep przyczepy umożliwiający podłączenie oferowanej przyczepy rolniczej. |  |
| 46. | Ciągnik musi mieć możliwość podłączenia pługa do odśnieżania – PRONAR PU-2100 (mocowany do przedniego TUZ-a, posiadający hydraulicznie sterowane lemiesze). |  |
| 47. | Ciągnik musi mieć możliwość podłączenia zamiatarki SaMASZ MOP 200 (mocowana do tylnego TUZ-a, napęd hydrauliczny). |  |
| 48. | Ciągnik musi mieć możliwość podłączenia zawieszanego rozsiewacza komunalnego Motyl N 031M. |  |
| **B.** | **PRZYCZEPA** | Marka oferowanego pojazdu:  ………………………………………….  Model: ………………………………. |
| 1. | Długość gabarytowa przyczepy: min. 6,0 – max. 6,4 m. |  |
| 2. | Szerokość gabarytowa przyczepy: min. 2,2 – max. 2,5 m. |  |
| 3. | Ładowność: min. 6500 kg - max. 7500 kg. |  |
| 4. | Dopuszczalna masa całkowita: max. 10000 kg. |  |
| 5. | Układ jezdny typu tandem. |  |
| 6. | Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa. |  |
| 7. | Prędkość konstrukcyjna min. 30 km/h. |  |
| 8. | Zabudowa skrzyniowa. |  |
| 9. | Wysokość ścian (burt) skrzyni ładunkowej: min. 0,5 m – max. 0,6 m. |  |
| 10. | Wywrót tylny i boczny. |  |
| 11. | Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika. |  |
| 12. | Podpora postojowa przyczepy z ręcznym mechanizmem korbowym, mocowana do dyszla. Zamawiający nie dopuszcza podpory sterowanej hydraulicznie. |  |
| 13. | Oznakowanie oświetloną tablicą „L” z tyłu przyczepy. |  |
| 14. | Ogumione koło zapasowe, zamontowane do przyczepy. |  |
| 15. | Trójkąt ostrzegawczy. |  |
| **C** | **ZESPÓŁ POJAZDÓW (CIĄGNIK ROLNICZY + PRZYCZEPA ROLNICZA)** |  |
| 1. | Zespół pojazdów powinien mieć długość co najmniej 7,5 m. |  |
| **D** | **POZOSTAŁE WYMAGANIA** |  |
| 1. | Świadectwo homologacji/ świadectwo zgodności WE |  |
| 2. | Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające, że dostarczony pojazd jest odpowiednio przystosowany i oznakowany do prowadzenia nauki jazdy/przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. |  |
| 3. | Inne dokumenty konieczne do zarejestrowania pojazdu. |  |
| 4. | Instrukcja obsługi/eksploatacji w języku polskim. |  |
| 5. | Dokumenty gwarancyjne. |  |
| 6. | Harmonogram przeglądów gwarancyjnych (w przypadku braku konieczności przeprowadzania przeglądów Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym w formie pisemnej). |  |

1. Oświadczenia Wykonawcy:
2. Oświadczam/y, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2019 r.), kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ i w załącznikach do niej.
3. Oświadczam/y, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada homologację potwierdzoną stosownym świadectwem oraz spełnia wymagania przepisów prawa obowiązującego   
   na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego.
4. Oświadczam/y, że montaż zestawu do rejestracji przebiegu egzaminów praktycznych   
   w dostarczonych ciągniku rolniczym nie spowoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
5. Zapewniamy serwis gwarancyjny pojazdów w siedzibie Zamawiającego przez wyspecjalizowany personel lub firmy przez nas upoważnione (czas reakcji serwisowej 24 h od zgłoszenia usterki/wady pocztą elektroniczną z wyłączeniem dni wolnych od pracy) oraz nieodpłatne usunięcie wad przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia.
6. Oświadczam/y, że:
7. Oferowana cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty serwisów/przeglądów gwarancyjnych, koszty części i materiałów  
   eksploatacyjnych (filtrów, olei, płynów eksploatacyjnych, pasków itp.) w okresie gwarancji a także w okresie gwarancji koszty robocizny i dojazdów serwisu do miejsca naprawy oraz ewentualny dowóz pojazdu do serwisu.
8. Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego/ Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadzić do powstania   
   u Zamawiającego obowiązku podatkowego\* i poniżej wskazuję/my nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuję/my ich wartość bez kwoty podatku ………………………………………………………..

.................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…….

1. Zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz ze wszystkimi do niej załącznikami), przyjmuję/my warunki w nich zawarte i nie wnoszę/imy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Akceptuję/my w całości wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ   
   i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym wzorem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …………. do …………… informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Przewiduję/emy powierzenie /nie przewidujemy powierzenia\*\* Podwykonawcom realizacji zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Firma (nazwa) i adres Podwykonawcy | Część (zakres) zamówienia |
|  |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców).

1. Ofertę niniejszą składam/y na ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

1. Wraz z ofertą składam/y następujące oświadczenia i dokumenty:\*\*\*
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………
6. Informacja o dostępności oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy wskazać rodzaj dokumentu i adres strony):

……………………………………………………………………………………………………………………...……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

1. Po groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty oświadczenia   
   i dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień składania ofert.
2. Oświadczam/y, że jestem/śmy / nie jestem/śmy *(niepotrzebne skreślić)* małym lub średnim przedsiębiorcą.
3. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na nw. dane kontaktowe:

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………….., Fax:…………………………………………..……..

…………………………………………………. …………………………………………….

*Data podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*

Informacja dla Wykonawcy:

\* W przypadku gdy wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania wskazanego obowiązku, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

\*\* W przypadku powierzenia realizacji zamówienia Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, która będzie realizowana przez Podwykonawcę oraz nazwy i adresu Podwykonawcy.

\*\*\* Wykonawca obowiązkowo załącza do oferty: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; dokumenty rejestrowe z których wynika uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwa oraz pozostałe wymienione w pkt 7.2 i 7.3 SIWZ.

W przypadku wadium wnoszonego w  formie innej niż pieniężnej należy oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji) załączyć do oferty.

*UWAGA! Zamawiający prosi Wykonawców o niezszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału dokumentu wadialnego, z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany w kasie Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty.*